|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ITEM** | **UN** | **DESCRIÇÃO / ESPECIFICAÇÃO** | **TOTAL** | **Valor Unitário****R$** | **Valor Total** **R$** |
| **01** | **UN** | **Aparelho de ar condicionado, 10.000 BTU’S, do tipo janela com selo Procel (Decreto Federal de 08 de dezembro de 1993/classificação INMETRO).** 03 (três) velocidades de ventilação (baixa, média e alta), display eletrônico de temperatura, com comando no painel, operação eletrônica (controle remoto), ciclo frio, tensão 220, compressor rotativo, baixo nível sonoro, função exaustão, gabinete deslizante, funções de timer, turbo, sleep e auto, cor branco, manual de instruções e garantia mínima de 12 (doze) meses. **Aparelho de ar condicionado, 10.000 BTU’S, do tipo janela com selo Procel (Decreto Federal de 08 de dezembro de 1993/classificação INMETRO).** | **02** | **1.392,75** | **2.785,50** |
| **02** | **UN** | **Aparelho de ar condicionado, 12.000 BTU’S, do tipo janela com selo Procel (Decreto Federal de 08 de dezembro de 1993/classificação INMETRO).** 03 (três) velocidades de ventilação (baixa, média e alta), display eletrônico de temperatura, com comando no painel, operação eletrônica (controle remoto), ciclo frio, tensão 220, compressor rotativo, baixo nível sonoro, função exaustão, gabinete deslizante, funções de timer, turbo, sleep e auto, cor branco, manual de instruções e garantia mínima de 12 (doze) meses. | **30** | **1.585,27** | **47.558,10** |
| **03** | **UN** | **Aparelho de ar condicionado, 18.000 BTU’S, do tipo janela com selo Procel (Decreto Federal de 08 de dezembro de 1993/classificação INMETRO).**03 (três) velocidades de ventilação (baixa, média e alta), display eletrônico de temperatura, com comando no painel, operação eletrônica (controle remoto), ciclo frio, tensão 220, compressor rotativo, baixo nível sonoro, função exaustão, gabinete deslizante, funções de timer, turbo, sleep e auto, cor branco, manual de instruções e garantia mínima de 12 (doze) meses.**APARELHOS DO TIPO SPLIT (COM INSTALAÇÃO) Ar-condicionado, tipo *Split High Wall*, 12.000 BTUs:** controle remoto total; capacidade de refrigeração: 12.000 BTU; compressor rotativo; *display* digital na unidade, para visualização da temperatura selecionada; funções: ventilação, desumidificação, *timer*, *sleep* e *swing*; termostato digital; 220 volts. | **09** | **2.575,00** | **23.175,00** |
|  **04** | **UN** | **03** | **2.400,00** | **7.200,00** |