**ANEXO 3**

**PLANILHA ESTIMATIVA**

**ÚNICO LOTE -** Aquisição de nobreak

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ITEM** | **DESCRIÇÃO** | **UNIDADE** |  **QTD** | **PREÇO****UNITÁRIO** |
| 01 | **Nobreak usp, com as seguintes características: 700va de potência; tensões: entrada bivolt automático 110v, 115v, 127v / 220v, saída 115v; line interative; tecnologia smd; filtro de linha integrado; microprocessador cisc / flash; truerms; chave liga-desliga embutida temporizada e memorizada; 6 tomadas de saída 2p+t (norma nbr 14136); 3 tomadas protegidas + bateria; 3 tomadas protegidas; proteção contra sub e sobretensão; proteção contra sobrecarga e bateria baixa ; fusível de proteção externo (com unidade reserva); função blecaute: pode ser ligado na ausência de rede elétrica; 1 bateria selada interna de 12v/7ah; autonomia média de 30 min; saída estabilizada em modo bateria; peso aproximado de 4,5KG; dimensões garantia mínima 12 meses.** | UN | 06 | **R$ 547,7488** |
|  | **TOTAL** | UN | 06 | **R$ 3.286,49** |